附件1
防汛(防凌)应急响应启动条件表

	判别对象
	四级应急响应
	三级应急响应
	二级应急响应
	一级应急响应

	气象预警
	市气象部门发布暴雨蓝色、黄色预警信号或强对流（黄、橙、红）预警，可能引发洪涝灾害，经会商研判认定有必要启动应急响应；2个旗县区已经出现50毫米以上降水且预计仍将出现大雨及以上降雨；预计未来24小时2个旗县区将出现50毫米及以上降水。
	市气象部门发布暴雨橙色、红色预警信号，可能引发洪涝灾害，经会商研判认定有必要启动应急响应；2个旗县区已经出现100毫米以上降水且预计仍将出现大雨及以上降雨；预计未来48小时2个旗县区将出现150毫米及以上降水。
	
	

	黄河

干流流量
	水文预报或实测黄河干流石嘴山水文站流量达到3000立方米/秒。
	水文预报或者实测黄河干流石嘴山水文站流量达到4000立方米/秒。
	水文预报或者实测黄河干流石嘴山水文站流量达到5000立方米/秒。
	水文预报或者实测黄河干流石嘴山水文站流量达到6000立方米/秒。

	主要支流

洪水
	水文预报或者实测黄河主要支流发生10年一遇以上、20年一遇以下的洪水。
	水文预报或者实测黄河主要支流发生20年一遇以上、50年一遇以下的洪水。
	水文预报或者实测黄河主要支流发生50年一遇以上的洪水。
	

	城市内涝
	2个旗县区人民政府所在城镇发生中度内涝。
	2个旗县区人民政府所在城镇发生中度内涝及1个旗县区人民政府所在城镇发生重度内涝。
	3个旗县区人民政府所在城镇发生重度内涝。
	3个以上旗县区人民政府所在城镇发生极重度内涝，严重影响城市正常运行。

	水库、

淤地坝
	一般小（2）型水库或水土保持骨干淤地坝发生重大险情极可能垮坝；一般小型水库或重点小型水库出现严重险情、危及水库（大坝）安全。
	小（1）型水库发生重大险情，存在垮坝危险。
	中型水库发生重大险情，存在垮坝危险。
	中型水库发生垮坝。

	堤防
	中小河流重要河段或一般乡镇防洪堤发生重大险情极可能漫溢或者可能决口。
	中小河流重要河段或一般乡镇防洪堤发生漫溢或者可能决口。
	黄河干流重要河段或重点乡镇防洪堤发生重大险情极可能漫溢或者决口。
	黄河干流发生漫溢或决口。

	其他
	其他需要启动四级响应的情况。
	其他需要启动三级响应的情况。
	其他需要启动二级响应的情况。
	其他需要启动一级响应的情况。

	黄河凌汛

	黄河凌情

形势
	根据气温预测和来水流量分析，开河期可能发生“武开河”，经会商研判有必要启动应急响应时。
	
	
	

	应急

分洪区
	黄河凌汛期，应急分洪区发生重大险情。
	黄河凌汛期，应急分洪区溃口。
	
	

	堤防、险情
	黄河巴彦淖尔段发生卡冰结坝，堤防偎水，水位明显上涨，影响堤防安全时。
	黄河巴彦淖尔段发生卡冰结坝，严重涨水时，干流堤防出现险情。
	黄河巴彦淖尔段发生卡冰结坝，干流堤防发生重大险情极可能漫溢或者决口。
	黄河巴彦淖尔段发生卡冰结坝，干流堤防发生漫溢或决口。

	其他
	其他需要启动四级响应的情况。
	其他需要启动三级响应的情况。
	其他需要启动二级响应的情况。
	其他需要启动一级响应的情况。


